**Náramkové hodinky JVD JC684**

návod na používání

1. **Ovládací prvky** Tlačítko A

 Korunka v základní pozici

 Korunka v pozici 1

 Minutová ručka stopek Korunka v poz.2

 24hodinová ručka

 Sekundová ručka stopek

 Tlačítko B

 Sekundová ručka

1. **Nastavení času**

1. Vytáhněte korunku až do krajní pozice (2). Vteřinová ručka se zastaví.

2. Kroucením korunky nastavte minutovou a hodinovou ručku.

3. Po nastavení zasuňte korunku do základní pozice a sekundová ručka se dá do pohybu

1. **Nastavení data**
2. Vytahněte korunku do pozice prvního cvaknutí (pozice1).
3. Otáčejte korunkou po směru otáčení hodinových ruček, dokud nenastavíte požadované datum. Nastavení neprovádějte mezi 21:00 a 01:00- datum by se pak měnil namísto o půlnoci v poledne.
4. Po nastavení korunku zacvakněte do základní pozice
5. **Používání stopek**

1. Jedním stiskem tlačítkem **A** stopky spustíte/ zastavíte

2. Stisknutím tlačítka B chronograf vynulujete a všechny ručky se vrátí na počáteční pozici.



1. **RESET (VYNULOVÁNÍ) stopek (např. po výměně baterie)**

Tento postupu následujte, pokud se po resetu (vynulování) chronografu vteřinová ručka nevrací na nulovou pozici (např. po výměně baterie).

1. Vytáhněte korunku do krajní pozice (2).

2. Tiskněte tlačítko A pro nastavení sekundové ručky stopek do pozice 00:00

3. Nařízení ručky stopek je možno urychlit přidržením tlačítek **A** nebo **B**.

4. Když je ručka v poloze nula, Nastavte čas a stiskem vraťte korunku do běžné pozice (0).

\*Nevracejte korunku do běžné pozice, dokud není vteřinová ručka na nule (12:00).

 \*Pokud byste zamáčkli korunku dříve, sekundová ručka se zastaví a bod, kde se zastavila, bude nastaven jako nový výchozí bod (00:00).



****

**Náramkové hodinky JVD JC684**

návod na používání

1. **Ovládací prvky** Tlačítko A

 Korunka v základní pozici

 Korunka v pozici 1

 Minutová ručka stopek Korunka v poz.2

 24hodinová ručka

 Sekundová ručka stopek

 Tlačítko B

 Sekundová ručka

1. **Nastavení času**

1. Vytáhněte korunku až do krajní pozice (2). Vteřinová ručka se zastaví.

2. Kroucením korunky nastavte minutovou a hodinovou ručku.

3. Po nastavení zasuňte korunku do základní pozice a sekundová ručka se dá do pohybu

1. **Nastavení data**
2. Vytahněte korunku do pozice prvního cvaknutí (pozice1).
3. Otáčejte korunkou po směru otáčení hodinových ruček, dokud nenastavíte požadované datum. Nastavení neprovádějte mezi 21:00 a 01:00- datum by se pak měnil namísto o půlnoci v poledne.
4. Po nastavení korunku zacvakněte do základní pozice
5. **Používání stopek**

1. Jedním stiskem tlačítkem **A** stopky spustíte/ zastavíte

2. Stisknutím tlačítka B chronograf vynulujete a všechny ručky se vrátí na počáteční pozici.



1. **RESET (VYNULOVÁNÍ) stopek (např. po výměně baterie)**

Tento postupu následujte, pokud se po resetu (vynulování) chronografu vteřinová ručka nevrací na nulovou pozici (např. po výměně baterie).

1. Vytáhněte korunku do krajní pozice (2).

2. Tiskněte tlačítko A pro nastavení sekundové ručky stopek do pozice 00:00

3. Nařízení ručky stopek je možno urychlit přidržením tlačítek **A** nebo **B**.

4. Když je ručka v poloze nula, Nastavte čas a stiskem vraťte korunku do běžné pozice (0).

\*Nevracejte korunku do běžné pozice, dokud není vteřinová ručka na nule (12:00).

 \*Pokud byste zamáčkli korunku dříve, sekundová ručka se zastaví a bod, kde se zastavila, bude nastaven jako nový výchozí bod (00:00).



****